附件一：           

用户需求书
一、服务内容及要求
（一）服务内容

根据小区居民实际需求及建设成本等综合考量，需在地铁凤凰新城、丽水新城新、惠生新城新建简易自行车棚，共计34个，新建总面积约为1273㎡，地面硬化面积为392㎡。

（二）服务要求
1.车棚样式要求

车棚样式要求为钢结构+普通阳光板样式，根据现场实际需求以及现场环境等，车棚设计为双侧停车或单侧停车方式。结构牢固实用，钢结构漆面颜色为灰色，钢结构表面做全面的防腐处理，环氧富锌底漆二道，灰色氟碳漆二道，两层漆干膜厚度不小于150um。车棚高度要求棚面檐口高度不低于2m，棚顶最高处不低于2.2m，符合使用要求，具体如图所示：
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图1 单排自行车棚俯视图
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图2 单排自行车棚正视图
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图3 单排自行车棚侧视图
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图4 单排自行车棚整体效果图

[image: image5.png]1250mmx4

2 (UM TR

2000mm 2000mm  2000mm
| | |
T

-

2000mm
|

T ]

8000mm

wwoo0s




图5 双排自行车棚俯视图
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图6 双排自行车棚正视图
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图7 双排自行车棚侧视图
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图8 双排自行车棚整体效果图

2.基础要求
现场基础固定可根据现场实际场地采用挖基坑预埋件固定。对现场基础开挖基坑预埋固定钢板模式，基坑深度不小于500mm，然后放置预制标准件，预制标准件200mm×200mm，材质为直径不低于10mm的螺纹钢，浇注混凝土，基础混凝土强度等级不低于C25等级，使其坚硬牢固，钢板预埋件及其他零件切割钻孔应先做防腐处理，具体如图所示：
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图9 基础预埋件示意图

所有新建车棚应预埋车棚主电源穿线管，PE穿线管管径不小于40mm，应尽量靠近中间柱布置，进线端靠近电源引入方向，现场确定。
3.钢结构要求

（1）立柱：钢结构主材为国标Q235B钢，表面经热镀锌或静电喷涂处理，防锈耐腐蚀，钢结构表面喷刷富氧防锈漆，两遍。自行车棚主立柱方钢规格不得小于80mm×80mm；端部不得漏口，封口板厚不得小于2mm，主材厚度原则上不小于2mm，根据荷载等情况逐步增加使用4mm、6mm材料，不得减小。

（2）横梁与檩条：材质为国标Q235B钢，采用40mm×40mm以上方钢，壁厚不得小于2mm，与主立柱通过螺栓牢固连接或者电焊焊接连接，节点处需做防腐、防锈处理。

（3）钢材下料前必须先进行矫正，矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值，以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工，待冷却后再钻孔。

（4）应合理安排钢结构与阳光板的安装顺序，避免因工序错误导致安全事件发生。

4.棚板要求

（1）自行车棚板材采用普通湖蓝色阳光板，阳光板板材内部为空心矩形结构，其厚度不得小于8mm。压条及收边条采用铝合金材质，板材接缝应打密封胶，压条用带胶垫自攻钉固定，间距不大于150mm.

（2）安装时应注意保护膜提示的安装方向，尤其是内外面不得装反。

（3）安装前板材保护膜沿边撕开不大于50mm，以免划伤板材，安装后应立刻撕掉保护膜。

（4）安装后板材不得有翘边、变形及破损情况。
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图10 双层空心矩形阳光板
5.地面施工要求

（1）现场现有用地地面为硬化地面的可直接利用，结构基础施工后恢复原样即可，如有破损或影响施工的应进行重新铺装。

（2）非硬化地面的需对施工区域内的绿植进行移植，对杂草、碎石、垃圾等杂物进行清理。对地面进行硬化处理，基础层需夯实做垫层，面层采用钢化荷兰砖铺装，条石收边。

荷兰砖要求，其规格为200mmx100mmx50mm，强度等级>C25，基层为压实土，垫层为 150mm 厚级沙子碎石(配比参数为4:6)垫基+50mm 厚干硬性水泥砂浆(水泥、砂浆配比参数为 1:3)

对原地面地基分层开挖至 300mm 深度，铺设级配良好的砂石碎石等材料，用于垫基，再铺设干水泥砂浆，避免后期沉降破坏面层。压实后基层表面平整，且符合排水坡度要求，具体如图所示：
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图11 硬化地面示意图

二、验收

（一）验收标准

按照合同文件服务要求及国家相关规范进行验收。
（二）检验检测记录、报告及材料、部件合格证明材料

乙方所有使用的材料、备件档次均不得低于建设标准，项目施工前乙方施工负责人与甲方项目部确认所使用材料的材质、规格、型号，施工前由乙方出具相关材料的质量检验报告及合格证书，保证材料的优质性，交甲方项目部审核并留存，经甲方同意后方可使用相关材料。

（三）施工记录材料

1.甲方对委外新建自行车棚全程管控，乙方需要拍摄施工前、施工中、施工后照片，作为施工验收依据留存备查。

2.验收程序

本合同在执行过程中，甲方实时与乙方对所服务项目进行检查及现场核实，并将实际服务量填写在《完工确认单》内，作为结算依据。如发现服务量与实际不符或施工质量不合格的，甲方将按照规定对乙方进行相应处理。

在完成全部服务后，乙方自行质量检查，在评定合格的基础上，甲方将根据国家规定的服务质量标准、甲方相关验收流程及合同文件中约定的服务要求对乙方安装服务的质量进行验收。验收包含影像资料、记录资料和现场抽验，根据相关标准以书面形式对服务质量是否合格做出确认。乙方应按要求提供相关验收证明材料，认真配合验收工作，如乙方提供的材料及安装维修服务未通过甲方验收，乙方应立即整改，并按照约定向甲方承担违约责任。乙方对甲方验收过程中发现的质量问题应按照甲方要求的整改标准及期限无条件整改，直至验收合格。
三、简易车棚工程量清单

一、丽水新城小区

	序号
	小区
	拟建位置
	数量
	规格（mm）
	面积㎡
	形状
	地面
	备注

	1
	丽水新城一期
	5号楼后
	1
	8000*3000
	24
	单排
	
	

	2
	
	4号楼后
	1
	16000*3000
	48
	单排
	
	

	3
	
	4号楼旁
	1
	8000*3000
	24
	单排
	地面硬化
	

	4
	
	物业楼后
	1
	8000*3000
	24
	单排
	地面硬化
	

	5
	
	6号楼前
	1
	16000*3000
	48
	单排
	
	

	6
	
	8号楼后
	1
	8000*3000
	24
	单排
	
	

	7
	
	9号楼后
	1
	8000*3000
	24
	单排
	地面硬化
	

	8
	
	七星超市
	1
	8000*3000
	24
	单排
	地面硬化
	移树

	9
	
	10号楼东南角
	1
	8000*3000
	24
	单排
	地面硬化
	

	10
	
	11号楼东南角
	1
	8000*3000
	24
	单排
	地面硬化
	移树

	11
	
	12号楼后
	1
	8000*3000
	24
	单排
	
	地面维修

	12
	
	13号楼后
	1
	15000*3000
	45
	单排
	
	地面维修

	13
	
	13号楼前
	1
	12000*3000
	36
	单排
	
	

	14
	
	16号楼后
	1
	7000*3000
	21
	单排
	
	横向

	15
	
	17号楼前
	1
	12000*3000
	36
	单排
	
	

	16
	
	19号楼前
	1
	12000*3000
	36
	单排
	
	

	17
	丽水新城二期及B区
	7号楼北侧
	1
	10000*3000
	30
	单排
	地面硬化
	

	18
	
	9号楼北侧
	1
	12000*3000
	36
	单排
	
	

	19
	
	B区1号楼北侧
	1
	10000*5000
	50
	双排
	地面硬化
	

	20
	
	B区7号楼北侧
	1
	12000*5000
	60
	双排
	地面硬化
	

	21
	丽水新城三期
	3号楼旁
	1
	12000*5000
	60
	双排
	
	

	22
	
	6号楼旁
	1
	12000*5000
	60
	双排
	
	

	23
	
	7号楼旁
	1
	12000*5000
	60
	双排
	
	

	合计
	23
	
	842
	
	284
	


二、地铁惠生小区

	序号
	小区
	拟建位置
	数量
	规格（mm）
	面积㎡
	形状
	地面
	备注

	1
	惠生新城
	2号楼门前
	1
	6000*3000
	18
	单排
	
	横向

	2
	
	10号楼门前
	1
	10000*5000
	50
	双排
	
	占用三个车位

	3
	
	13号楼原车棚
	1
	8000*3000
	24
	单排
	地面硬化
	需拆除原棚

	4
	
	16号楼西北角
	1
	10000*3000
	30
	单排
	地面硬化
	

	5
	
	20号楼门前
	1
	7000*3000
	21
	单排
	
	

	6
	
	30号楼旁
	1
	8000*3000
	24
	单排
	
	

	合计
	6
	
	167
	
	54
	


三、凤凰新城小区

	序号
	小区
	拟建位置
	数量
	规格（mm）
	面积㎡
	形状
	地面
	备注

	1
	凤凰新城小区
	4号楼门前
	1
	16000*5000
	80
	双排
	
	

	2
	
	6号楼门前
	1
	10000*3000
	30
	单排
	地面硬化
	

	3
	
	8号楼门前
	1
	16000*5000
	80
	双排
	
	

	4
	
	9号楼门前
	1
	10000*5000
	50
	双排
	
	

	5
	
	10号楼门前
	1
	8000*3000
	24
	单排
	地面硬化
	过道铺砖

	合计
	5
	
	264
	
	54
	




